Fitxa tècnica HEM DE VIURE

Requeriments tècnics

Escenari:

Escenari ideal de 8 x 6 metres a poder ser sense pendent i terra fosc, tot i que ens podem adaptar a espais més petits. Imprescindible poder muntar una càmera negre total.

Il.luminació:

Pont frontal amb 6 retalls

Ponts laterals frontals amb 1 retall (en cas de no ser possible, posar-ne 8 al frontal) LX1: 2 par64

LX2: 6 PC, 2 par64

LX3; 3 PC

So:

Sistema coherent per l’espai. Necessitem connexió minijack per disparar àudios des de control

La companyia porta la seva taula de llums.

Qualsevol consulta Arnau Vilaplana 681 35 42 40

avilaplana@actuagrup.com